Lan 1

122.0.0.0 255.255.254.0

Lan 2

122.0.2.0 255.255.255.0

Lan 3

122.0.3.0 255.255.255.128

2021::/64

Wan 1

122.0.3.128 255.255.255.252

2021:cafe::/64

Wan 2

122.0.3.132 255.255.255.252

2020:2021::/64

Loopback3

122.0.3.136 255.255.255.252